arm_64bit=1
enable_uart=1
#over_voltage=6
disable_splash=1
disable_overscan=1
dtoverlay=sdtweak,overclock_50=100
dtparam=sd_overclock=100
device_tree_address=0x1f0000
device_tree_end=0x200000
uart_2ndstage=1

[pi3]
disable_commandline_tags=2
armstub=RPI_EFI.fd
#arm_freq=1420

[pi4]
enable_gic=1
armstub=RPI4_EFI.fd
#arm_freq=2147
#gpu_freq=250
disable_commandline_tags=1
device_tree=bcm2711-rpi-4-b.dtb
dtoverlay=miniuart-bt

[all]
